***Übungsprotokoll***

|  |
| --- |
| **A. Idealisierung** |
| Kraft greift am Flächenschwerpunkt an; Einspannstelle (Details) wird vernachlässigt; Kein Schwerkrafteinfluss; keine Details der Lasteinleitung; kleine Verformungen; lineares isotropes Werkstoffverhalten |
| **B. Modellgenerierung und Analyse** |
| Lineare Statik; Baustahl; Linienmodell (Balkenelemente); Vernetzung zunächst 1 Element; fixierte Lagerung an einem Endpunkt; Einzelkraft am freien Endpunkt |
|  |
|  |
|  |
|  |